**编号：HLW-2022-ZX-031**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置皮卡车**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：HLW-2022-ZX-031**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 皮卡车 |  | 台 | 1 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

能源类型：柴油 ；

环保标准：国VI；

最大功率：120kW；

最大扭矩：400N·m；

发动机：2.0T 163马力 L4 涡轮增压；

变速箱：8档自动；

车身结构：皮卡；

长×宽×高：5437×1958×1893（mm）；

轴距：3230mm；

座位数：5个；

驱动方式：前置四驱：

前悬架类型：双横臂式独立悬架；

后悬挂类型：多连杆整体桥式非独立悬架；

助力类型：电动助力；

车体结构：非承载式；

前、后制动器类型：通风盘式；

前、后轮胎规格：265/65 R18；

胎压监测功能：胎压显示；

限滑差速器/差速锁：前、后桥差速锁；

轮圈材质：铝合金。

1. **基本要求：**

1、具有较强越野能力，适应丘陵地貌和沙地行驶；

2、18寸全地形轮胎+底盘装甲；

3、分时四驱、前后桥电控差速锁、超速自动解锁；

4、车辆带有绞盘，采用著名品牌绞盘，进口高聚酯纤维材质绞盘绳。

5、具有蠕行模式和坦克调头等功能；

1. **其他或环境要求：**

1、海拔高度： +1000m--+1300m；

2、环境温度:－30℃～＋40℃；

1. **质量保证、付款方式及售后：**

整车质保三年或6万公里。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日