编号:HG2022-6-8

**鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司**

**关于购置（加注机）设备**

**技术要求**

**使用方**：鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司

**审核方**：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月8日

 编号：HG2022-6-8

**技 术 要 求**

**使用方：**鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、产品概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 加注介质 | 环境温度 | 非防爆型 |
| 加注机 | 乳化液专用 | -20℃～+60℃(即电子的适应温度) |

**二、技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | 计量最大误差 | 单次计数范围 | 累计计数范围 | 电源 |
| 80-100升/分钟 | ±0.3%. | 0-9999.99升 | 0-999999.99升 | 380V±15% 50Hz |

**三、功能与说明：**

1、功能：可定量与不定量加注；具有连续定量功能：如果连续加注相同数据的介质，输入一次数据即可，没有必要每加一次介质就输入一次数据；断电显示功能；可查询总累计数。

2、说明：本机为双枪双油品加注，每把枪独立的工作且互不影响。

**四、主要配置与工艺:**

4.1、机器外部：

 4.1.1、机器本身：外壳材质：钢板喷塑。

4.1.2、机器外形尺寸：高1630厚800宽900.

4.1.3、关于显示及操作：

显示：单面液晶显示，在加注机的正面有两个独立的显示。

操作：每把枪具有独立的操作键盘，且在加注机的侧面。

 4.1.4、出口部分：黑色柔性胶管，长度10米；加注枪：铝合金，两端含活接及呆接；把加注枪分别在加注机的两个侧壁。

4.1.5、进口部分：1.在加注机的两个侧面下部分别预留1.5 寸柔性不锈钢波纹软管且带1.5寸内丝三角法兰。

 2.两个进液管具有独立性，分别直接连接外置罐，实

 际通径不得低于40，然后外丝头与三角法兰连接。

 4.1.6、加注机开关：每把枪各自独立的两个开关即手动开关及无线遥控开关。

4.2、机器内部：

两套独立的机械部分，即不锈钢齿轮流量计，不锈钢离心泵，从进口至出口（不含出管及加注枪），介质所经过通路全部是304不锈钢。

**五、其他或环境要求：**

1、本技术协议经甲乙双方确认后作为订货合同当技术附件，与订货合同具有同等的法律效力。协议一式四份，甲方一份，乙方俩份，审核方一份。

2、本技术协议未尽事宜，有甲乙双方协商确定。

**六、安装、保修、售后服务：**

1、供方不负责现场加注机的安装、管道施工及土建基础设施。

2、关于调试：不去现场。按操作说明书及视频指导。

3、供方负责化工原料加注机运输至需方单位。

4、该设备免费保修期为1年，且提供终生技术支持。供方承诺保修期内设备出现故障，2个小时内做出反应。保修期后热线电话技术支持，需方提出委托维护要求时，供方可以实施有偿技术服务，并在36小时达到现场。供方承诺可以及时提供所有本机的维修配件。

**七、付款方式：**

（以下空白，无正文）

**签字审批页**

使用方（章）：鄂尔多斯市神东天隆化工有限责任公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日