**编号：YX-2022-ZX-001**

**（内蒙古神东天隆运销分公司）**

**关于购置（乌兰木伦集装站701皮带）设备**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年8月4日

**编号：YX-2022-ZX-001**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 701皮带 | EP200-1200\*6-4.5+1.5 | 米 | 420 | 专项资金 | 乌兰木伦集装站 |

1. **基本参数：**

 1 、胶带：煤矿用整芯带，型号：EP200-1200\*6-4.5+1.5。

 2、芯层材料（贴胶）：使增强材料织物层之间有良好的粘合强度，防止出现分层。

1. **基本要求：**
2. 由于承受交变弯曲荷载，故要求带芯夹层与橡胶层间要有较高的粘附强度，以防层间剥离和撕开。
3. 要求加工精细，保证在受纯拉伸时，各层均匀承受荷载。
4. 为延长试用寿命，应使输送带具有足够的耐磨性。
5. **质量保证、付款方式及售后：**

1.1 供方应有健全的质量保证体系。

1.2 供方应有负责本项目质量保证的专职人员。

1.3 设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

1.4 设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

1.5 产品质量保质期一年，质量实行“三包”。质保期自设备安装调试后一年或合同签定之日起18个月，以先到日期为准。

1.6 质保期内设备若出现问题，供方必须在4小时内做出应答，48小时内到达现场，并做到问题不解决不离开现场。

**签 字 审 批 页**

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日