**编号：YX-2022-ZX-002**

**（内蒙古神东天隆运销分公司）**

**关于购置（给煤机甲带，给煤机的减速机总成）设备**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年8月4日

**编号：YX-2022-ZX-001**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 给煤机甲带 | JDG-K3 | 条 | 2 | 专项资金 | 乌兰木伦集装站 |
| 给煤机的减速机总成 | MB75XW6 | 台 | 1 | 专项资金 | 乌兰木伦集装站 |

1. **基本参数：**

1、给煤机甲带型号：JDG-K3，要求甲带韧性好，给料噪音小，甲带给料机必须运行稳定，物料与传送带之间没有位移，运行阻力小。

2、给煤机的减速机总成型号：MB75XW6

1. **基本要求：**
2. 乙方为甲方提供符合技术参数的产品，技术先进、性能良好
3. 乙方提供的产品应符合国家矿用产品相关技术标准。
4. 给煤机底板形成可以根据需要调整。
5. **质量保证、付款方式及售后：**

1.1 供方应有健全的质量保证体系。

1.2 供方应有负责本项目质量保证的专职人员。

1.3 设备的设计应满足国家的有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

1.4 设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为原则。严禁采用国家公布的淘汰产品。

1.5 产品质量保质期一年，质量实行“三包”。质保期自设备安装调试后一年或合同签定之日起18个月，以先到日期为准。

1.6 质保期内设备若出现问题，供方必须在4小时内做出应答，48小时内到达现场，并做到问题不解决不离开现场。

**签 字 审 批 页**

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日