**编号：YX-2022-ZX-001**

**（内蒙古神东天隆运销分公司）**

**关于购置（乌兰木伦站重磅）设备**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年8月4日

**编号：YX-2022-ZX-001**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 乌兰木伦装车重磅 | 3.4X18m 120T | 台 | 1 | 专项资金 | 乌兰木伦集装站 |

1. **基本参数：**
2. **设备名称：电子汽车衡**
3. **规格：SCS-120型，台面3.4mｘ18m**
4. **最大称重：120T**
5. **面板厚度：不小于16mm**
6. **基本要求：**
7. **每天连续工作24h以上，不出现故障（人为除外），切能保持精度、性能稳定。**
8. **称重传感器和称重仪表须使用国际知名品牌。**
9. **所供所有附件必须是行业名优产品，可靠适用于煤炭货运环境**
10. **汽车衡必须通过当地技术监督局检定合格，费用含在本标报价内。**
11. **接入现有无人值守过磅系统。**
12. **其他或环境要求：**
13. **设备适用于室外使用，能在环境零下30°至零上45°相对湿度95°环境下随时使用。**
14. **供货范围**

| **序号** | **设备（部件）名称** | | **型号∕规格/说明** | **单位** | **数量** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重车汽车衡 | U型钢结构秤台 | 3.4m×18m-120t，四节 | 套 | 1 | 称重传感器和称重仪表须使用国际知名品牌 |
| 称重显示仪表 | 一台 |
| 防浪涌接线盒 | 一套 |
| 称重传感器及连接件 | 不锈钢柱式，IP68，10只 |

1. **质量保证、付款方式及售后：**
2. 产品质量保质期一年，质保期内设备需连续、稳定工作，保质期被对设备免费维修售后、免费提供备品备件，免费更换（部件），质保期后的设备故障，中标人应积极协助处理，质保期后的设备维修只收取成本费。
3. 质保期内中标人应在现场免费提供技术指导培训，并对产品实行终身服务。
4. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件寿命承诺。
5. 由于技术和质量原因影响生产时，中标人到达现场时间不得超过招标人要求时间，最长不得超过48小时。

**签 字 审 批 页**

使用方（章）： 内蒙古神东天隆集团有限公司煤炭运销分公司

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日