**编号：HLW-2022-ZX-038**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**霍洛湾煤矿**

**关于购置矿用电缆**

**技 术 要 求**

 **使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年6月6日

**编号：HLW-2022-ZX-038**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 资金来源 | 交（提）货时间及地点 |
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ6/10-3\*50+1\*25/3+JS | 米 | 3400 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆 | MYPTJ6/10-3\*25+1\*16/3+JS | 米 | 2000 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3\*50+1\*16 | 米 | 1000 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |
| 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP0.66/1.14-3\*35+1\*16 | 米 | 3000 | 2022年专项 | 霍洛湾煤矿 |

1. **基本参数：**

1、煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆（MYPT型）

电压等级：10kV

2、矿用移动屏蔽橡套软电缆（MYP型）

电压等级：1140V

1. **基本要求：**

符合MT818-2009矿用电缆的相关标准，符合其它相关国家标准及行业标准。

1. **其他或环境要求：**

1、产品应由生产厂家的质检部门检验合格后方可出厂，每盘应有产品质量检验合格证，表明型号、长度、出厂日期等参数。

2、电缆提供合格证、质检报告和矿用产品安全标志证书、生产许可证等资料。

3、供货方每型电缆要有足够的用于检测的余量。

4、供货方负责在甲方指定检测机构对电缆进行检测，提供检测报告，检测报告要明确注明出该批次产品为甲方在使用。

1. 每盘500米，不足500米部分为一盘。
2. 电缆要求供应国内知名品牌，生产规模在国内前5名品牌产品。
3. **质量保证、付款方式及售后：**

1、产品实行三包，质保期为一年。

2、在质保期内，因电缆质量问题而造成的设备损坏或不能正常使用时，卖方应无偿更换。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日