**编号：WLT-2022-DXBJ-010**

**内蒙古神东天隆集团股份有限公司**

**武家塔露天煤矿**

**关于购置推土机175-15-00226型变速箱总成的大型部件**

**技 术 要 求**

**使用方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

**审核方：**内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

2022年5月11日

**编号：WLT-2022-DXBJ-010**

**技 术 要 求**

使用方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

审核方：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

**一、基本信息：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单  位 | 数  量 | 资金来源 | 交（提）货  时间及地点 |
| 推土机变速箱总成 | 175-15-00226 | 台 | 1 | 专项 | 武家塔露天煤矿 |

1. **基本参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 单 位 | 参 数 | 备注 |
| 前进 | 前进一档 | km/h | 0－3.6 |  |
| 前进二档 | km/h | 0-6.6 |  |
| 前进三档 | km/h | 0-11.5 |  |
| 后退 | 后退一档 | km/h | 0-4.4 |  |
| 后退二档 | km/h | 0-7.8 |  |
| 后退三档 | km/h | 0-13.5 |  |

1. **基本要求：**

1、该变速箱总成适用于3#320推土机。

2、行星式动力换挡变速箱、强制润滑。

1. **其他或环境要求：**

动力换挡变速箱行星齿轮、多片离合器、手操纵液压换档、前进3档、后退三档。方向与速度的切换均通过控制阀来接合或分离箱体内的5排摩擦片式离合器来实现，减少了换档时间，提高了变速效率。传动效率高，结构紧凑，体积小。

**五**、**质量保证、付款方式及售后：**

1、符合国家三包政策，试运行50小时出现故障的须免费更换。

2、推土机变速箱总成质保6个月，库存1年。

3、付款方式以商务合同为准。

4、设备存在故障时，使用方联系出卖方须在24小时内响应。

（以下空白，无正文）

**签 字 审 批 页**

使用方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司武家塔露天煤矿

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日

审核方（章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司机电动力部

单位分管领导： 经办人：

审批日期： 年 月 日